C-06	Bij de sitesurvey zijn de volgende taken te onderscheiden 1 foto's maken 2 omschrijven van de lokatie en opnemen van maten 3 meten met netstumble of kismet 4 uitwisselen van contact gegevens lokatie beheerder / project leider.

C-08	Invoeren op algemene project pagina.

Op de website is een pagina met een zeer korte omschrijving van alle lopende projecten en de fase waarin de projecten verkeren.

C-10	Een veiligheid analyse in dit stadium is van belang voor de definitieve keuzes Of het mogelijk is hier een node te bouwen. Verder kan deze analyse gebruikt worden bij het formeren van een bouw ploeg.

Wanneer de risico's groot zijn kan besloten worden alleen te werken met mensen die weten hoe ze zich moeten zekeren.

C-17	De definitieve lokatie wordt bepaald. Hieraan vast hangt ook de keuze tussen PC of soekris komt de node binnen of buiten.

C-19	De keuze tussen PC of Soekris hangt af van vele factoren het is erg handig om andere node configuraties te bestuderen.

Ook het aantal interlinks verschilt. Mooie voorbeelden van grote verschillen zijn NodeCetim en NodeLijtweg.

C-34	1 wanneer wordt er gebouw.

2 waar wordt er gebouwd.

3 vanaf hoe laat wordt er gebouwd. 4 Tot hoe laat wordt er gebouwd.

5 opstellen en rondsturen van de laatste controle lijst met zaken als gereedschapslijst verbandtrommel is het veiligheidsplan uitgeprint deze moet tijdens de bouw aanwezig zijn.

xxx xxx

2004-03-30T00:02:42