Update 22/8

Zojuist een mail gestuurd aan de techniek lijst. Ben afgelopen dagen bezig geweest om op de nodes GRE tunneling aan de praat te krijgen. Ik denk dat de eerste oplossing er is en nog simpel uit te voeren is ook :-)

-------

Met mijn beperkte kennis van FreeBSD ben in aan de slag gegaan om te bekijken hoe op de huidige nodes een GRE tunnel opgezet kan worden. Op een aantal nodes was dit direct mogelijk

(Cope) maar op andere weer niet (LvLn en LvLz). Eerst bezig geweest met het compilen van een nieuwe kernel met de 5.0 config van WLEIDEN om te kijken of ik dan een GRE kon aanmaken.

Wisselend succes, na uren proberen kwam ik niet veel verder en ben ik verder gaan zoeken.

De oplossing lijkt heel simpel. Er zijn op een aantal nodes kernel modules aanwezig en andere weer niet. Door het bestand /boot/modules/if_gre.ko te kopieren van een node waar deze opstaat naar een node waar die niet op staat, is het WEL mogelijk om een GRE tunnel op te zetten. Dit heb ik nu geprobeerd op LvLn en LvLz.

Beide zijn PC's, op een soekris node heb ik het nog niet geprobeerd.

Tot zover de eerste stap voorwaarts in de richting voor het HCC project.

2004-08-23T21:11:34