D-10	In SVN worden mappen aangemaakt 1 onder foto's en 1 onder ops\nodes

In de laatste map worden twee .txt bestanden opgenomen 1 met de contact gegevens van de lokatie beheerder de ander met meet resultaten van de sitesurvey.

D-19	Omvat: 1 Welke interlinks kunnen worden gemaakt 2 welk type antenne voor interlinks wordt voorgesteld 3 type antenne voor AP 4 coax kabel lengte 5 stroomvoorziening 6 Voor wie allemaal is de lokatie bereikbaar 7 aansluiten van de lokatie

D-21	Omschrijving van het doel van de node bijvoorbeeld aansluiten van bibliotheek of bedrijf. Ontsluiten woonwijk. Omschrijving van de lokatie zodat ook voor andere duidelijk wordt waarom bijvoorbeeld voor een soekris is gekozen en niet voor een PC.

D-23	Het is handig om op dit moment al te beginnen met het maken van een materieel lijst en deze in de map in SVN op te nemen. Let extra op speciale onderdelen als splitters voor coax, aparte muursteunen, gipsplaat schroeven etc.

D-25	Het zelfde geld voor de gereedschap lijst. Uiteraard hoeft hier nog niet kruis kop schroevendraaier genoemd te worden maar wel een extra lange boor om door een muur heen te kunnen. Of krimp tang voor netwerk kabel.

D-34	Verstuur regelmatig oproepen voor hulp bij de bouw.

Een bouw ploeg bestaat ongeveer uit 6 mensen zodat er steeds 2 een bepaalde taak kunnen uitvoeren.

xxx xxx

2004-03-30T08:40:26